您的位置：技术园地>技术讲座-GSM蜂窝移动通信系统
第八讲 呼叫处理 (1-2)
| 8.1 客户状态 移动台客户状态一般是处于 MS(客户)开机(空闲状态)、MS 关机和 MS 忙三 种状态之一，因此网路需要对这三种状态做相应处理。 (1) MS 开机，网路对它作“附着”标记。 当移动台开机(打开电源)后，它首先要在空中接口上搜索以找到正确的频率，并依靠搜索到的正确频率校正和同步频率，并将此频率锁定。该频率载有广播信息和可能的寻呼信息。 若 MS 是第一次开机，在其数据存储器(SIM 卡)中找不到原来的位置区识别码(LAI)，它就立即要求接入网路，向 MSC 发送“位置更新请求”消息，通知 GSM 系统这是一个此位置区内的新客户，如图 8－1 所示，MSC 根据该客户发送的 IMSI 中的 HlH2H3 消息，向该客户的归属位置寄存器(HLR)发送“位置更新请求”，HLR 记录发请求的 MSC 号码(即 M1M2M3)，并向 MSC 回送“位置更新接受”消息，至此 MSC 认为此 MS 已被激活，在拜访位置寄存器(VLR)中对该客户对应的 IMSI 上作“附着”标记，再向 MS 发送“位置更新证实”消息，MS 的 SIM 卡记录此位置区识别码。 图 8－1 第一次登记若 MS 不是第一次开机，而是关机后又开机的，MS 接收到的 LAI(LAI 是在空中接口上连续发送的广播信息的一部分)与它 SIM 卡中原来存储的 LAI 不一致，那么它也是立即向 MSC 发送“位置更新请求”，MSC 要判断原有的 LAI 是否是自己服务区的位置，如判断为肯定，MSC 只需对该客户的 SIM 卡原来的 LAI 码改写成新的 LAI 码，并在该客户对应的 IMSI 作“附着”标记即可；判断为否定，MSC 需根据该客户的 IMSI 中的 HlH2H3 信息，向该客户的 HLR 发送“位置更新请求”，HLR 在该客户数据库内记录发请求的 MSC 号码，再回送“位置更新接受”，MSC 再对该客户的 IMSI 作“附着”标记，并向 MS 回送“位置更新证实”信息，MS 将 SIM 卡原来的 LAI 码改写成新的 LAI 码。 但若 MS 关机再开机时，所接收到的 LAI 与它 SIM 卡中原来存储的 LAI 相一致，那么 MSC 只对该客户作“附着”标记。 (2) MS 关机，从网路中“分离”。 前面已经提到，一个激活状态的 MS 在 VLR 中标有“附着”标记。当 MS 切断电源关机时，MS 即向网路发送最后一条消息，其中包括分离处理请求，MSC 接收到后，即通知 VLR 对该 MS 对应的 IMSI 上作“分离”标记(如图 8－2 所示)，而归属位置寄存器(HLR)并没有得到该客户已脱离网路的通知。当该客户被寻呼，HLR 向拜访 MSC／VLR 要漫游号码(MSRN)时，MSC／VLR 通知 HLR 该客户已分离网路，不再需要发送寻找该客户的寻呼消息。 图 8－2 分离程序 (3) MS 忙 此时，无线网路分配给 MS 一个业务信道传送话音或数据，并在该客户 ISDN 上标注客户”忙”。 当 MS 移动时，必须有能力转到别的信道上，这就叫切换。为了决定是否需要切换及怎样切换，系统要对来自 MS 和 BTS 的消息进行判断分析，这叫“定位”。 8.2 周期性登记 若 MS 向网路发送“IMSI 分离”消息时，由于此时无线链路质量很差，衰落很大，那么 GSM 系统有可能不能正确译码，这就意味着系统仍认为 MS 处于附着状态。 再如 MS 开着机，可移动到覆盖区以外的地方，即盲区，GSM 系统也不知道，仍认为 MS 处于附着状态。此时该客户被寻呼。系统就会不断地发出寻呼消息，无效占用无线资源。 为了解决上述问题，GSM 系统采取了强制登记的措施。例如要求 MS 每 30 分钟登记一次(时间的长短由运营者设定)，这就是周期性登记。这样，若 GSM 系统没有接收到某 MS 的周期性登记信息，它所处的 VLR 就以“隐分离”状态在该 MS 上做记录，只有当再次接收到正确的周期性登记信息后，将它改写成“附着”状态。 网路是通过 BCCH 通知 MS 其周期性登记的时间。 |
目录 上一页 下一页

关闭窗口

版权所有：移动通信国家工程研究中心 2000-2001©
tel:020-84227969 mailto:mc21stmaster@163.net