您的位置：技术园地>技术讲座-GSM蜂窝移动通信系统
第八讲 呼叫处理 (3-4)
| 8.3 初始化 初始化过程是一个随机接入过程。从广义上说，这个过程始于 MS，MS 在 RACH(随机接入信道)上发送一条“信道请求”消息，BTS 收到此消息后通知 BSC，并附上 BTS 对该 MS 到 BTS 传输时延的估算及本次接入原因，BSC 根据接入原因及当前资料情况，选择一条空闲的专用信道 SDCCH 通知 BTS 激活它。BTS 完成指定信道的激活后，BSC 在 AGCH(允许接入)上发送“立即分配”消息或称为初始化分配消息，其中包含 BSC 分配给 MS 的 SDCCH 信道描述，初始化时间提前量、初始化最大传输功率以及有关参考值。每个在 AGCH 信道上等待分配的 MS 可以通过比较参考值来判断这个分配信息的归属，以避免争抢引起混乱。 当 MS 正确地收到自己的初始分配后，根据信道的描述，把自己调整到该信道上，建立一条传输信令的链路，发送第一个专用信道上的初始消息，其中含有客户的识别码(来自 SIM 卡上的信息)、本次接入的原因、登记和鉴权等内容。 当 BSC 没有空闲信道可供分配时，BSC 要向 MS 发出“立即分配拒绝”消息，其中可以含有一个限制 MS 继续呼出的时间指示。这是—种减少 RACH 信道过载的方法。 8.4 位置更新 MS 从一个位置区移到另一位置区时(如图 8－3)，必须进行登记，也就是说一旦 MS 发现其存储器中的 LAI 与接收到的 LAI 发生了变化，便执行登记。这个过程就叫“位置更新”。 图 8－3 MS 从一个位置移动到另一个位置区 首先考虑处于开机空闲状态的连续移动的 MS，它被锁定于一个已定义的无线频率，即某小区(如图 8－4 小区 1)的 BCCH 载频上，此载频的零时隙(TSo)载有 BCCH 和 CCCH。当 MS 向远离此小区 BTS 的方向移动时，信号强度就会减弱。当移动到两小区(如图 8－4 小区 l 与小区 2)理论边界附近的某一点时，MSC 就会因信号强度太弱而决定转移到邻近小区的新的无线频率上。为了正确选择无 线频率，MS 要对每一个邻近小区的 BCCH 载频的信号强度进行连续测量。当发现新的 BTS(如图 8－4 小区 2 的 BTS)发出的 BCCH 载频信号强度优于原小区时，MS 将锁定于这个新载频，并继续接收广播消息及可能发给它的寻呼消息，直到它移向另一小区。 由于小区 1 和小区 2 有相同的位置区码，所以 MS 接收的 BCCH 载频的改变并没有通知网路。这就是说，MS 在没有进行位置更新时，网路并不参与此处理过程。 小区 2 和小区 3 不属于同一位置区。当 MS 从小区 2 移动到小区 3 时，MS 通过接收 BCCH 便可知道已接入了新位置区。由于位置信息非常重要，因此位置区的变化一定要通知网路。这在移动通信中称为“强制登记”。 图 8－4 MS 从一个小区移动到另一个小区 (1) 不同 MSC／VLR 业务区间的位置更新 当 MS 从小区 3 移向小区 5 时(如图 8－5)，BTS5 通过新的 BSC 把位置区消息传到新的 MSC／VLR。这就是不同 MSC／VLR 业务区间位置更新。 图 8－5 不同 MSC/VLR 业务区位置更新 图 8－6 示范了 MSC 之间的位置更新过程。MS 从一个 BTS 小区移向不同 MSC 的另一个 BTS 小区时，它发现自己锁定的 BCCH 载频信号强度在减弱，而另一 BTS 小区的 BCCH 信号在增强，MS 就通过新的 BTS 小区向 MSC 发送一个具有“我在这里”的信息，即位置更新请求。MSC 把位置更新请求消息送给 HLR，同时给出 MSC 的和 MS 的识别码，HLR 修改该客户数据，并回给 MSC 一个确认响应，VLR 对该客户进行数据注册，最后由新的 MSC 发送给 MS 一个位置更新确认，同时由 HLR 通知原来的 MSC 删除 VLR 中有关该 MS 的客户数据。当然在这一过程发生前，要进行 MS 的鉴权。 图 8－6 位置更新的网路方案 (2) 同 MSC／VLR 不同位置区的位置更新 不同 BSC 控制的位置区，BTS4 通过新的 BSC 把位置消息传给原来的 MSC／VLR，图 8－7 示范了这一过程。 图 8－7 同 MSC/VLR 业务区内漫游时的位置更新 当 MS 从某一小区移向同一 MSC 不同 BSC 的另一小区时，MS 通过新的朋 C 将位置更新消息传给原来的 MSC，MSC 分析出新的位置区也属本业务区内的位置区，即通知 VLR 修改客户数据，并向 MS 发送位置更新确认。 |
目录 上一页 下一页

关闭窗口

版权所有：移动通信国家工程研究中心 2000-2001©
tel:020-84227969 mailto:mc21stmaster@163.net