您的位置：技术园地>技术讲座-GSM蜂窝移动通信系统
第八讲 呼叫处理 (10)
| 8.10 主要接续流程 为了对 GSM 系统的整体工作流程有进一步的认识，本节描述几种主要接续流程。 移动客户至固定客户出局呼叫流程 移动台始发呼叫框图见图 8－14，流程图见图 8－15。 图 8－14 移动台始发呼叫框图 图 8－15 MS 始发呼叫流程图 图中流程说明如下： (1) 在服务小区内，一旦移动客户拨号后，移动台向基站请求随机接入信道。 (2) 在移动台 MS 与移动业务交换中心 MSC 之间建立信令连接的过程。 (3) 对移动台的识别码进行鉴权，如果需加密则设置加密模等，进入呼叫建立的起始阶段。 (4) 分配业务信道的过程。 (5) 采用七号信令的客户部分(1SUP／TUP)，建立与固定网(ISDN／PSTN)至被叫客户的通路，并向被叫客户振铃，向移动台回送呼叫接通证实信号。 (6) 被叫客户取机应答，向移动台发送应答连接消息，最后进入通话阶段。 固定客户至移动客户入局呼叫的基本流程 移动台终结呼叫框图如图 8-16 所示，流程图如图 8-17 所示。 图 8－16 移动台终结呼叫框图 图 8－17 MS 终结呼叫流程图 流程说明如下： （1）通过 No．7 信令客户部分 ISUP／TUP，入口 MSC(GMSC)接受来自固定网(1SDN／PSTN)的呼叫。 (2) GMSC 向 HLR 询问有关被叫移动客户正在访问的 MSC 地址(即 MSRN)。 (3) HLR 请求拜访 VLR 分配 MSRN。MSRN 是在客户每次呼叫时由拜访 VLR 分配并通知 HLR。 (4) GMSC 从 HLR 获得 MSRN 后，便可寻找路由建立至被访 MSC 的通路。 (5)(6) 被访 MSC 从 VLR 获得有关客户数据。 (7)(8) MSC 通过位置区内的所有基站 BTS 向移动台发送寻呼消[息。 (9)(10) 被叫移动客户的移动台发回寻呼响应消息后，执行与上述出局呼叫流程中的(1)、(2)、(3)、(4)相同的过程，直到移动台振铃，向主叫客户回送呼叫接通证实信号。 (11) 移动客户取机应答，向固定网发送应答连接消息，至此进入通话阶段。 位置更新基本流程 图 8－18 为一种典型的 MSC 间位置更新基本流程。 图 8－18 位置更新流程图 图说明如下： (1) 移动台 MS 从一个位置区(属于 MSCA 的覆盖区)移动到另一个位置区(属于 MSCB 的覆盖区)。 (2) 通过检测由基站 BTS 持续发送的广播信息，移动台发现新收到的位置识别码与目前使用的位置区识别码不同。 (3)(4) 移动台通过该基站向 MSCB 发送“我在这里”位置更新请求消息。 (5) MSCB 把含有 MSCB 标识和 MS 识别码的位置更新消息送给 HLR(鉴权或加密计算过程从此时开始)。 (6) HLR 返回响应消息，其中包含全部相关的客户数据。 (7)(8) 在访问的 VLR 中进行客户数据登记。 (9) 通过基站把有关位置更新响应消息送给移动台(如果重新分配 TMSI，此时一起送给移动台)。 (10) 通知原来的 VLR 则除有关此移动客户的数据。 切换基本流程 图 8-19 为一种典型的 MSC 之间切换的基本流程。 图 8－19 MSC 间切换流程图 图说明如下： (1) 稳定的呼叫连接状态。 (2) 移动台对邻近基站发出的信号进行无线测量，包括功率、距离和话音质量。这三个指标决定切换的门限值。无线测量结果通过信令信道报告给基站子系统 BSS 中的基站收发信台 BTS。 (3) 无线测量结果经过 BTS 预处理后传送给基站控制器 BSC，BSC 综合功率、距离和话音质量进行计算，并与切换门限值进行比较，决定是否要进行切换，如果需要再向 MSCA 发出切换请求。 (4) MSCA 决定执行 MSC 之间的切换。 (5) MSCA 请求在 MSCB 区域内建立无线通道，然后在 MSCA 与 MSCB 之间建立连接。 (6) MSCA 向移动台发出切换命令后，移动台切换到已准备好连接通路的基站。 (7) 移动台发出切换成功确认消息传送给 MSCA，以释放原来的信息等资源。 呼叫释放基本流程 图 8－20 和图 8－21 表示了 MS 发起呼叫和网路端发起呼叫信道释放基本流程。 图 8－20 MS 发起释放 图 8－21 网路端发起信道释放 |
目录 上一页

关闭窗口

版权所有：移动通信国家工程研究中心 2000-2001©
tel:020-84227969 mailto:mc21stmaster@163.net