您的位置：技术园地>技术讲座-GSM蜂窝移动通信系统
第八讲 呼叫处理 (5-6)
| 8.5 切 换 将一个正处于呼叫建立状态或忙状态的 MS 转换到新的业务信道上的过程称为切换。切换是由网路决定的，一般在下述两种情况下要进行切换： 一种是正在通话的客户从一个小区移向另一个小区； 另一种是 MS 在两个小区覆盖重叠区进行通话，可占用的 TCH 这个小区业务特别忙，这时 BSC 通知 MS 测试它邻近小区的信号强度、信道质量，决定将它切换到另一个小区，这就是业务平衡所需要的切换。 切换的产生是 BTS 首先要通知 MS 将其周围小区 BTS 的有关信息及 BCCH 载频，信号强度进行测量，同时还要测量它所占用的 TCH 的信号强度和传输质量，再将测量结果发送给基站控制系统(BSC)，BSC 根据这些信息对周围小区进行比较排队(这就是“定位”)，最后由 BSC 做出是否需要切换的决定(见图 8－8)。另外，BSC 还需判别在什么时候进行切换，切换到哪个 BTS。 图 8－8 BSC 决定是否要切换 (1) BSC 内切换 在这种情况下，BSC 需要建立与新 BTS 间的链路，并在新小区内分配一 TCH 供 MS 切换到此小区后使用，而网路 MSC 对这种切换不做进一步了解。由于切换后邻近小区发生了变化，MS 必须接收了解有关新的邻近小区的信息。若 MS 所在的位置区也变了，那么在呼叫完成后还需进行位置更新(见图 8－9)。 图 8－9 同 BSC 的两个 BTS 间切换 (2) 相同 MSC／VLR 业务区，不同 MSC 间的切换 在这种情况下，网路很大程度地参与了切换过程，见图 8－10。 图 8－10 同 MSC/VLR 不同 BSC 间的切换 BSC 需向 MSC 请求切换，然后再建立 MSC 与新的 BSC、新的 BTS 的链路，选择并保留新小区内空闲 TCH 供 MS 切换后使用，然后命令 MS 切换到新频率的新 TCH 上。切换成功后 MS 同样需要接收了解周围小区信息，由于位置区发生了变化，在呼叫完成后还须进行位置更新。 (3) 不同 MSC 间的切换 这是一种最复杂的情况，切换前需进行大量的信息传递。这种切换由于涉及两个 MSC，我们称切换前 MS 所处的 MSC 为服务交换机(MSCA)，切换后 MS 所处的 MSC 为目标交换机(MSCB)，如图 8－11 所示。 图 8－11 不同 MSC 间的切换 MS 原所处的 BSC 根据 MS 送来的测量信息作决定需要切换就向 MSCA 发送切换请求，MSCA 再向 MSCB 发送切换请求，MSCB 负责建立与新 BSC 和 BTS 的链路连接，MSCB 向 MSCA 回送无线信道确认。根据越局切换号码(HON)，两交换机之间建立通信链路，由 MSCA 向 MS 发送切换命令，MS 切换到新的 TCH 频率上，由新的 BSC 向 MSCB，MSCB 向 MSCA 发送切换完成指令。MSCA 控制原 BSC 和 BTS 释放原 TCH。 8.6 寻 呼 呼叫 MS 的路由到达该 MS 服务的 MSC 后，MSC 即向 MS 发寻呼消息，这个消息在整个位置区内广播，这就是说位置区(LAI)内的所有基站收发信机(可以是由一个 BSC 控制，也可以是几个 BSC 控制的基站)都要向 MS 发送寻呼消息(见图 8-12)。LAI 内正在接收 CCCH 信息的被叫 MS 便会接收此寻呼消息并立即响应。 图 8－12 寻呼 假设一 MS 处于激活且空闲状态，客户 A 要建立一个呼叫，他只要拨被叫 B 客户号码，再按“发送”键，MS 便开始启动程序。 首先， MS 通过随机接入控制信道(RACH)向网路发第一条消息，即接入 请求消息，MSC 即分配给它一专用信道，查看 A 客户的类别并标注此客户忙。若网路允许此 MS 接入网路，则 MSC 发证实接入请求消息。接着，MS 发呼叫建立消息及 B 客户号码，MSC 根据此号码将主叫与被叫所在的 MSC 连通，并将被叫号码送至被叫所在 MSC(B 客户为移动客户时)或送入固定网(PSTN)转接交换机(B 客户为固定客户时)中进行分析。一旦通往 B 客户的链路准备好，网路便向 MS 发呼叫建立证实，并给它分配专用业务信道 TCH。至此，呼叫建立过程基本完成，MS 等待 B 客户响应的证实信号。 |
目录 上一页 下一页

关闭窗口

版权所有：移动通信国家工程研究中心 2000-2001©
tel:020-84227969 mailto:mc21stmaster@163.net