您的位置：技术园地>技术讲座-GSM蜂窝移动通信系统
第六讲 GSM网络支持的业务 (4)
| 6.4 移动台支持的功能 移动台(MS)是GSM系统的一个组成部分，具有多样的、不断增加的服务功能。 移动台的功能是与其相应业务的操作密切相关的。 一般分以下三类： --- 基本功能 --- 补充功能 --- 附加功能 移动台的基本功能直接对应于基本电信业务；补充功能对应于补充业务的操作；附加功能是有别于基本功能和补充功能的业务操作。以上的功能又分为必备项和可选项。必备项是指移动台中应该具备的功能项，而可选项由制造厂家自己决定。 1．基本功能 必备项： (1) 被叫号码的输入和显示。 (2) 环境进程信号提示音。 (3) 地区／PLMN指示。 --- 漫游时所登记的地区／PLMN指示 --- 同一时间／地点可以使用的几种不同PLMN指示 --- 当自动登记到另外PLMN时的指示 (4) 地区／PLMN选择。 (5) 签署识别管理：当SIM卡从移动台设备中抽出时，不能进行正常的呼叫。 (6) PIN输入错误指示。 (7) 业务指示：登记成功时的一种指示。 (8) 短消息指示和应答。 (9) 短消息溢出指示。 可选项： (1) DTE／DCE接口 在数据业务传输中，此接口是用于MS与DTE／DCE之间的标准连接器。 (2) ISDN“S”接口 此接口是用于MS与ISDN按标准连接的标准连接器。 (3) 模拟接口 此接口用于给MS与外部设备之间提供模拟连接。 (4) 国际接续功能(“十”) MS利用“十”键获得与国际接续的目的。 (5) 自动呼叫限制 当MS呼叫尝试失败时，需要重新尝试。 2．补充功能 MS补充功能是指直接针对补充业务的操作。 必备项： MS可对补充业务进行控制。一旦运营部门拒绝提供服务时，MS能提供明确指示。 可选项： MS能显示来自PLMN的每次通话的费率信息。 3．MS附加功能 必备项： 自检功能。MS开机后，在进入网路之前必需进行自检，以便为正常运行做准备。 可选项： (1) 缩位拨号。 (2) 固定号码呼叫。 (3) 号码重拨。 (4) 免提功能。 (5) 禁止呼出选择。 (6) 鉴权保护。 (7) 耳机音量调整。 (8) 自动开机，定时关机。 (9) 接收质量指示。 (10) 呼叫费率计量。 |
目录 上一页 下一页

关闭窗口

版权所有：移动通信国家工程研究中心 2000-2001©
tel:020-84227969 mailto:mc21stmaster@163.net