您的位置：技术园地>技术讲座-GSM蜂窝移动通信系统
第六讲 GSM网络支持的业务 (3)
| 6.3 补充业务 GSM系统能提供8大类补充业务，其业务名称、业务种类操作规则和实现阶段 等见表6-4所示。表中8种业务操作定义如下。 表6－4 补充业务分类
补充业务名称 | 提供 | 取消 | 登记 | 删除 | 激活 | 去活 | 请求 | 询问 | 种类及 实现阶段
号码识别类补充业务： 主叫号码识别显示 主叫号码识别限制 被叫号码识别显示 被叫号码识别限制 恶意呼叫识别 | p/g p/g p p p | s s s s s | --- --- --- --- --- | ---- ---- ---- ---- ---- | p p/s p p/s a | w w/c w w/c a | n n n n u/n | ---- s ---- s s | A A A A A
呼叫提供类补充业务： 无条件呼叫前转 遇移动用户忙呼叫前转 遇无应答呼叫前转 遇移动用户不可及呼叫前转 呼叫转移 移动接入搜索 | p p p p p p | s s s s s s | a/s a/s a/s a/s --- --- | w/r/s w/r/s w/r/s w/r/s ---- ---- | r r r r p p | e e e e w w | n n n n n n | dr dr dr dr --- --- | E1 E1 E1 E1 A A
呼叫完成类补充业务： 呼叫等待 呼叫保持 至忙用户的呼叫完成 | p/g p p | s s s | --- --- --- | ---- ---- ---- | s p s | s w s | n u n | s --- s/dr | E3 E2 A
多方通话类补充业务： 三方业务 会议电话 | p p | s s | --- --- | ---- ---- | p p | w w | u u | --- --- | E2 E3
集团类补充业务： 闭合用户群 | p | s | --- | ---- | p | w | u | --- | A
计费类补充业务： 计费通知 免费电话业务 | p p | s s | --- p/s | ---- w/s | p s | w s | n n | --- dr | E2 A
对方复费 MS被叫 MS主叫 | p g | s --- | --- --- | ---- ---- | p | w --- | --- u | s --- | A A
附加信息传递类补充业务： 用户至用户信令 | p | s | --- | ---- | s | c | u | --- | A
呼叫限制类补充业务： 闭锁所有出局呼叫 闭锁所有国际出局呼叫 闭锁除归属PLMN国家外 所有国际出局呼叫 闭锁所有入局呼叫 当漫游出归属PLMN国家后，闭锁入局呼叫 | p p p p p | s s s s s | a/s a/s a/s a/s a/s | w/r w/r w/r w/r w/r | a/s a/s a/s a/s a/s | s/a s/a s/a s/a s/a | n n n n n | dr dr dr dr dr | E1 E1 A E1 A
注：E1：必需项，第一阶段以前提供 E2：必需项，第二阶段以前提供 E3：必需项，第三阶段以前提供 A：附加项 (1) 提供：业务提供者准许客户使用业务的操作。提供可以是： --- 一般：业务提供者不需要事先安排，此业务对所有客户都可用。 --- 预先安排：只有在业务提供者做了必要的安排之后，此业务才对某一客户可用。 (2) 取消：由业务提供者从客户接入点取消一个可用业务的操作。 --- 一般：对所有提供此业务的客户取消此业务。 --- 特定：对提供此业务的某一个客户取消此业务。 (3) 登记：是由业务提供者或客户在使用某种业务前操作的一种程序。它是将为一些特定的补充业务信息(如呼叫前转的前转号码)提供网路。登记仅适用于某些必须将特殊信息输入网路的业务。对于某些登记会导致激活(如呼叫前转)，或未登记前就 已经处于激活状态(如号码识别等)的业务，不需要激活操作。 (4) 删除：由业务提供者、客户或系统进行的一种业务操作，以去除以前已登记的特定业务的存储信息。它仅适用于那些需要登记的补充业务。它可以是由于业务撤销、客户新登记被驳回或客户控制的结果。 (5) 激活：由业务提供者、客户或系统进行的一种操作，使业务进入“做好提供请求准备”的状态。 (6) 去活：由业务提供者、客户或系统终止激活状态的操作。 对于某些业务有激活、去活的特定客户操作程序，而对于另一些业务，是处于随时可提供的状态。 (7) 请求：能让业务进行工作的操作。它可能是由客户的某一特定条件下自动发起的。 (8) 询问：使一个客户从业务提供者那里得到关于补充业务信息的操作。所询问的信息可以是：状态检查、数据检查、数据请求。 表中各种操作对应的字母含义解释如下： 提供操作：p--- 依据注册需预先办理 g--- 一般均提供 撤销操作：s--- 依据客户请求或由于管理原因 …-- 不应用 登记操作：a--- 由业务提供者提供 s--- 受客户控制 p--- 提供操作结果 …-- 不应用 删除操作：w--- 是撤销操作的结果 s--- 受客户控制 r--- 由于新的登记操作 …-- 不应用 激活操作：r--- 是登记操作的结果 s--- 受客户控制 a--- 受业务提供者的控制 p--- 提供操作结果 c--- 当注册选择时的条件满足后 …-- 不应用 去活操作: e--- 是删除操作的结果 a--- 受业务提供者控制 s--- 受客户控制 w--- 取消操作的结果 n--- 当注册选择时的条件不满足后 c--- 在每次呼叫活动结束后 …--不应用 请求操作：n--- 作为某一特定条件的结果，网路自动请求 询问操作：dr--- 数据请求 s--- 状态检验 …-- 不应用 此外，一些业务可用口令(Password)来进行控制。在提供某些补充业务(呼叫限制类补充业务)时，向客户提供由客户进行控制的可选项。选项确定后，补充业务相关的每一操作，如登记、删除、激活或去活将由移动客户当前输入的口令来控制。口令是一个4位数字(十进制)，范围从0O0O到9999。 6.3.1 号码类补充业务 (1) 主叫号码识别显示(CNIP)：向被叫方提供主叫方的MSISDN号码。 (2) 主叫号码识别码限制(CNIR)：限制将主叫方的MSISDN号码提供给被叫方。 (3) 被叫号码识别显示(CONP)：将被叫方的MSISDN号码提供给主叫方。 (4) 被叫号码识别限制(CONR)：限制将被叫方的MSISDN号码提供给主叫方。 (5) 恶意呼叫识别(MCl)：移动客户可要求在网路中识别并记录一个不希望的呼入源。 6.3.2 呼叫提供类补充业务 (1) 无条件呼叫前转(CFU)：被服务的移动客户可以让网路将呼叫他的所有入局呼叫接至另一个设定号码。 (2) 遇移动客户忙呼叫前转(CFB)：当遇到被叫移动客户忙时，将入局呼叫接至另一个设定号码。 (3) 遇无应答呼叫前转(CFNR)：当网路遇被叫移动客户无应答时，将入局呼叫接至另一设定号码。 (4) 遇移动客户不可及呼叫前转(CFNR)：当移动客户末登记、没有SIM卡、或无线链路阻塞、或移动客户离开无线覆盖区域，而无法找到时，将入局呼叫接至另一个设定号码。 (5) 呼叫转移(CT)：能使客户将已经建立(即进入通话状态)的呼叫转移给第三方。进行呼叫转移的移动客户可以是主叫方，也可以是被叫方。 (6) 移动接入搜索(MAN)：使入呼叫能按照某种次序在一组接入点范围内进行搜索，以接通其中某一移动客户。这组接入点仅限于一个MSC区域内，每一移动接入搜索组分配有一个直接号码，只需拔打直接号码就可搜索属于搜索组并登记于同一MSC／VLR区域的移动客户。 6.3.3 呼叫完成类补充业务 (1) 呼叫等待(CM)：可以通知处于忙状态的被叫移动客户有来话呼叫等待，然后由被叫方选择是否接受还是拒绝这一等待中的呼叫。 (2) 呼叫保持(HOLD)：允许移动客户在现有的呼叫连接上暂时中断通话，让对方听录音通知，而在随后需要时重新恢复通话。 (3) 至忙客户的呼叫完成(CCBS)：主叫移动客户遇被叫忙时，可在被叫空闲时被通知，如需要可提供重新发起该呼叫的业务。 6.3.4 多方通信类补充业务 (1) 三方业务(3PTY)：可使正在进行的呼叫另增一个对第三方的呼叫，即三方之间能够互相听到各方的声音。也可根据需要，暂时与某一方的通话置于保持状态而只与一方通话。任何一方可以独立退出三方通话。 (2) 会议电话(CONF)：允许一个客户与多个客户同时通话，并且这些客户之间也能同时通话。 6.3.5 集团类补充业务 闭合客户群(CUG)：能使一些客户构成闭合客户群，呼入和呼出该客户群要受限制。一个特定的移动客户可以是一个或多个CUG的成员。一个特定CUG的成员彼此间可以相互进行通信，但一般不能与客户群外的客户通信。CUG的某些特定成员可以有附加能力，使它们能向客户群外发出呼叫和／或接受来自客户群外的呼叫。 6.3.6 计费类补充业务 (1) 计费通知(AOC)：此业务可以将呼叫的计费信息实时地通知应付费的移动客户。计费通知可以是如下一个或多个类型： --- 呼叫终了的计费信息 --- 呼叫期间的计费信息 --- 呼叫建立期间的计费信息 (2) 免费业务(FPH)：指移动客户为所有呼叫该客户的电话支付话费。 (3) 对方付费(REVC)：通常指移动客户作为被叫，在主叫明确提出对方付费请求而经被叫同意后可由被叫方付费。但是被叫方也可拒绝，不应答而不接通电话或者不承认主叫方而接通电话。 6.3.7 附加信息传送类补充业务 客户至客户信令(UUS)：此业务允许许多应答客户发送通过信令信道透明传输的有限量的客户信息至另一个PLMN或ISDN客户，或从这些客户接收信息。客户可以在呼叫建立的不同阶段发送客户至客户的信息。 6.3.8 呼叫限制类补充业务 (1) 闭锁所有出局呼叫(BAOC)：除紧急呼叫外，不允许有任何出局呼叫。 (2) 闭锁所有国际出局呼叫(BOIC)：阻止移动客户进行所有出局国际呼叫，仅可与本国的PLMN或固定网建立出局呼叫，不管此PLMN是否为归属PLMN。 (3) 闭锁除归属PLMN国家外的所有国际呼叫(BOICEXXHC)：仅可与本国的PLMN或固定客户，以及与归属PLMN某一运营部电在不同国家经营的同一PLMN所跨及的国家的PLMN或固定网建立出局呼叫。 (4) 闭锁所有入局呼叫(BAIC)：移动客户无法接收任何入局呼叫。 (5) 当漫游出归属PLMN国家后，闭锁入局呼叫(BAIC-Roam)：当移动客户漫游出归属PLMN所跨及的国家后，闭锁所有入局呼叫。 GSM移动通信网第一阶段仅提供呼叫提供类补充业务(除呼叫电提供类补充业务中的(5)(6)和呼叫限制类补充业务。由客户控制的这两类补充的操作码见表6-6所示。 表6-6 用户操作
业务名称 | 登记(激活) | 删除(去活) | 询问
无条件呼叫前转 | **21*DNSib#Send | ##21#send | *#21#Send
遇移动用户忙呼叫前转 | **67*DNSib#Send | ##67#send | *#67#Send
遇无应答呼叫前转 | **61*DNSib#Send | ##61#send | *#61#Send
遇移动用户不可及呼叫前转 | **62*DNSib#Send | ##62#send | *#62#Send
闭锁所有出局呼叫 | *33*PW*Sib#Send | #33*PW*Sib#send | *#33#Send
闭锁所有国际出局呼叫 | *331*PW*Sib#Send | #331*PW*Sib#send | *#331#Send
闭锁除归属PLMN国家外所有国际出局呼叫 | *332*PW*Sib#Send | #332*PW*Sib#send | *#332#Send
闭锁所有入局呼叫 | *35*PW*Sib#Send | #35*PW*Sib#send | *#35#Send
漫游出归属PLMN国家后，闭锁入局呼叫 | *351*PW*Sib#Send | #351*PW*Sib#send | *#351#Send
表中字母的含义： DN＝号码簿号码 PW＝口令 Sib＝业务号码(见表6-7) 表6-7 电话与承载业务业务码(sib)
| 业务名称 | sib
电 信 业 务 | 电话 传真 短消息业务 所有电信业务 除了短消息外的所有数据电信业务 除了短消息的所有电信业务 | 11 13 16 10 18 19
承 载 业 务 | 所有承载业务 所有异步业务 所有同步业务 所有电路型同步数据业务 所有电路型异步数据业务 | 20 21 22 24 25
限制类业务存在口令的更改(指重新登记)，其操作为：XX03XXZZX旧口令X新口令＃send(ZZ＝330，对应于限制类业务) 可见，GSM网与PSTN网的补充业务操作码是不一致的。若改成一致，对客户的记忆和使用是非常有益的，但对中国市场的手机在天线信号方式要改动，将会提高手机的成本，且在国标漫游时网间又不可互通，所以为实现今后全球联网，仍维持GSM的规范。
目录 上一页 下一页

关闭窗口

版权所有：移动通信国家工程研究中心 2000-2001©
tel:020-84227969 mailto:mc21stmaster@163.net