您的位置：技术园地>技术讲座-GSM蜂窝移动通信系统
第六讲 GSM网络支持的业务(2)
| 6.2 承载业务 GSM系统一开始就考虑兼容多种在ISDN中定义的承载业务，满足GSM移动客户 对数据通信服务的需要。GSM系统设计的承载业务不仅使移动客户之间能完成 数据通信，更重要的是能为移动客户与PSTN或ISDN客户之间提供数据通信服务，还能使GSM移动通信网与其它公用数据网互通，例如公用分组数据网和公用电路数据网。 GSM系统各种承载业务的定义都可归结为在R／S参考点(参见图6-1)之间提供信息传送，用来支持多客户应用。 图6-1 GSM支持的业务接入点 GSM系统第一阶段提供的承载业务，其业务编号、名称、终端网路和在MS的接入口等见表6-2所示，需要说明的是，在表中“MS(或IWF互通功能)的接入接口”括号内的数字表示终端网路的代号，不加括号的数字表示在MS或互通功能(1WF)所需的接入接口特征编号，分别与不同的终端网路相对应，也就是说对于不同的终端网路可采用不同的或系统的接入接口。表6-3表示了接入接口的编号。 表6－2 GSM第一阶段提供的承载业务
号码 | 承载业务名称 | 终端网络 | 在MS的接入接口 |
P L M N 0 | P S T N 1 | I S D N 2 | C S P D N 3 | P S P D N 4 | 直 接 接 入 5 |
21 | 异步300bit/s双工电路型数据 透明 异步300bit/s双工电路型数据 不透明 | ü | ü | ü |  |  | ü | 1
22 | 异步1200bit/s双工电路型数据 透明 异步1200bit/s双工电路型数据 不透明 | ü | ü | ü |  |  | ü | 2
23 | 异步1200/75bit/s双工电路型数据 透明 异步1200/75bit/s双工电路型数据 不透明 | ü | ü | ü |  |  | ü | 4
24 | 异步2400bit/s双工电路型数据 透明 异步2400bit/s双工电路型数据 不透明 | ü | ü | ü |  |  | ü | (0,2,5)A (1)6
25 | 异步4800bit/s双工电路型数据 透明 异步4800bit/s双工电路型数据 不透明 | ü | ü | ü |  |  | ü | (0,2,5)A (1)6
26 | 异步9600bit/s双工电路型数据 透明 异步9600bit/s双工电路型数据 不透明 | ü | ü | ü |  |  | ü | (0,2,5)A (1)6
31 | 同步1200bit/s双工电路型数据 透明 | ü | ü | ü |  |  | ü | 2
32 | 同步2400bit/s双工电路型数据 透明 | ü | ü | ü | ü |  | ü | (0)3,5,7 (1)6 (2,3)7
33 | 同步4800bit/s双工电路型数据 透明 | ü | ü | ü | ü |  | ü | (0)6,7 (1)6 (2,3) 7
34 | 同步9600bit/s双工电路型数据 透明 | ü | ü | ü | ü |  | ü | (0)6,7 (1)6 (2,3) 7
41 | 异步300bit/sPAD接入电路型 不透明 |  |  | ü |  | ü | ü | 1
42 | 异步1200bit/sPAD接入电路型 透明 异步1200bit/sPAD接入电路型 不透明 |  |  | ü |  | ü | ü | 2
43 | 异1200/75bit/sPAD接入电路型 透明 异1200/75bit/sPAD接入电路型 不透明 |  |  | ü |  | ü | ü | 4
44 | 异步2400bit/sPAD接入电路型 透明 异步2400bit/sPAD接入电路型 不透明 |  |  | ü |  | ü | ü | A
45 | 异步4800bit/sPAD接入电路型 透明 异步4800bit/sPAD接入电路型 不透明 |  |  | ü |  | ü | ü | A
46 | 异步9600bit/sPAD接入电路型 透明 异步9600bit/sPAD接入电路型 不透明 |  |  | ü |  | ü | ü | A
61 | 交替话音/非限制数字(非限制 对非限制 数字部分提供21－34承载业务)数字透明 交替话音/非限制数字(非限制对非限制 数字部分提21－26承载业务) 数字不透明 | ü | ü | ü |  |  | ü | 1，2，3，4，5，6，9
81 | 话音后接数据(非限制对非限制数字部分提供21－34承载业务)数字透明 话音后数据(非限制 对非限制数字部分提供21－26承载业务) 数字不透明 | ü | ü | ü |  |  | ü | 1，2，3，4，5，6，9
表6-3 接入接口编号
在MS(IWF所需)的接入接口 | 编号
模拟四线 | 0
V.21 DTE/DCE接口 | 1
V.22 DTE/DCE接口 | 2
V.22 bis DTE/DCE接口 | 3
V.23 DTE/DCE接口 | 4
V.26 ter DTE/DCE接口 | 5
V.32 DTE/DCE接口 | 6
X.21 | 7
X.25 | 8
S接口 | 9
不定义接口 | A
在传输数据业务时，MSC应启用互通功能单元(1WF)，见图6-2，互通功能单元是为完成数据连通而规定的全部功能。数据业务要求MS与BS空中接口具有不同协议，因而它是在其低层上把这些不同协议联系在一起。 图6-2 数据传输网路示意图 透明与不透明的主要差异在于透明支持业务与不透明支持业务，只需用承载业务的业务特征质量指定为透明值或不透明值来区分。 多种客户应用需要不同种类的承载业务，要支持各种承载业务也就需要经过不同类型的MS或IWF接入接口和终端网路。下面归纳性地介绍一下不同种类的承载业务所能支持的各种客户应用： ① 归纳在承载业务具有透明和不透明非限制数字能力的非结构电路型，所支持的多种客户应用经过速率适配的子速率信息流。 ② 归纳在承载业务分组组合和分解器(PAD)业务，所支持的多种客户应用包括： --- 经过速率适配的高速率信息流； --- 接入分组组合／分解功能。 ② 归纳在承载业务分组业务，所支持的多种客户应用包括： --- 接入X.25公用数据网，采用X32或X3l选择A接入； --- X31选择B接入的应用(虚拟电路承载业务)。 ④ 归纳在承载业务具有透明和不透明交替话音／非限制数字能力的非结构电路型，所支持的多种客户应用包括： --- 经过速率适配的子速率信息流； --- 具有在呼叫中交替话音和数据的能力。 ⑤ 具有透明和不透明话音后接非限制数字能力的非结构电路型，所支持的多种客户应用包括： --- 经过速率适配的子速率信息流； --- 一开始建立话音呼叫，然后在呼叫持续过程中的某端时间能使客户转换为数据通信。 实际上，以上对不同种类的承载业务所支持的各种客户应用阐述也就是各种承载业务在定义上的差异点。 |
目录 上一页 下一页

关闭窗口

版权所有：移动通信国家工程研究中心 2000-2001©
tel:020-84227969 mailto:mc21stmaster@163.net