您的位置：技术园地>技术讲座-GSM蜂窝移动通信系统
第七讲 SIM卡(4)
| 7.4 SIM卡管理 我国GSM移动通信网路中，对客户识别卡(SIM卡)采用集中管理分散处理 的管理方法。 1. 组织管理结构 全国GSM客户识别卡的组织管理结构分为三级，参见图7-3所示。 图7-3 SIM卡组织管理结构 第一级称为全国数字移动电话(GSM)客户识别卡管理中心。 负责： (1) 全国SIM卡的组织管理工作，协调各方面的业务关系。 (2) 统一管理和分配国际移动台识别码(IMSI)及SIM卡号码(ICCID)，制定IMSI、ICCID号码对应表的编制基本原则要求及格式。 (3) 统一申请SIM卡中的鉴权算法A3、密钥算法A8；规定产生密钥Ki的高级算法方程；制定向鉴权中心传输SIM卡内保密数据的专用加密高级算法方程。 (4) 统一规定SIM卡内有关通信业务方面的数据及参数。 (5) 统一选择购卡厂商。 (6) 统一制定SIM卡的正面版面。 (7) 根据各省级管理中心上报的相关数据，作数据汇总、统计、整理工作。 (8) 做好保密管理工作。 第二级称为省(市)数字移动电话(GSM)客户识别卡管理中心。 负责： (1) 按照全国管理中心制定的IMSI号码和ICCID号码格式及范围，具体负责本省(市)IMSI号码和ICCID号码对应关系。 (2) 制定各省SIM卡反面的版面设计。 (3) 统一购卡，并负责检验工作，包括物理检测，芯片中数据内容的检测，以及一些必要的电气检测。 (4) 完成SIM卡的写卡工作。 (5) 保管各种算法、方程及母钥卡。 (6) 组织SIM卡的分发工作。 (7) 数据统计。 (8) 安全保密管理工作。 第三级为各地营业点，主要负责SIM卡的销售工作。 2．SIM卡的处理流程 SIM卡的处理大致要经过以下几个步骤： --- 购卡 --- SIM卡处理(写卡) --- 数据传送 --- 发卡 在卡的制造过程中，操作系统已装入芯片的ROM之中。购卡，交付客户投入正常使用之前，必须对卡执行个人化程序处理。 个人化程序可分为： (1) 初始化 一般均由卡制造商把操作系统码，如特定的数据(出厂号、运输号等)、A3、A8算法等装入SIM卡中，一次性完成。 (2) 预个人化 对SIM卡进行预个人化，即建立目录结构，格式化A3、A8，并把网路运营者所需要的数据装入，如个人身份码(PIN码)、个人身份码解钥码(PUK码)，也是一次性完成。 (3) 个人化 把所规定的信息都装入SIM卡里，如IMSI、Ki、Kc、接入控制等级等。 当写卡后将有关数据要传送到鉴权中心时，如采用数据传输方式要专用的高级算法方程对IMSI、Ki进行加密处理传输；如采用邮寄方式要将含有数据的软盘与SIM卡分别包装邮寄，防止失密。 |
目录 上一页 下一页

关闭窗口

版权所有：移动通信国家工程研究中心 2000-2001©
tel:020-84227969 mailto:mc21stmaster@163.net