您的位置：技术园地>技术讲座-GSM蜂窝移动通信系统
第八讲 呼叫处理 (7-8-9)
| 8.7 MS主叫 若一MS处于激活且空闲状态，客户A 要建立一个呼叫，他只要拨被叫 B 客户号码，再按“发送”键，MS便开始启动程序。 首先，MS通过随机接入控制信道（RACH)向网路发第一条消息，既接入请求消息，MSC会分配它一专用信道，查看A客户的类别并标注此客户忙。若网路容许此MS接入网路，则MSC发证实接入请求消息。 接着，MS发呼叫建立消息及B客户号码，MSC根据此号码将主叫与被叫所在MSC连通，并将被叫号码送至被叫所在MSC（B客户为移动客户时）或送入固定网（PSTN)转界交换机（B客户为固定客户时）中进行分析。 一旦通往B客户的链路准备好，网路便向MS发呼叫建立证实，并给它分配专用业务信道TCH。至此，呼叫建立过程基本完成，MS等待B客户的证实信号。 8.8 MS 被叫 若 MS 作被叫，以 PSTN 的固定客户 A 呼叫 GSM 的移动客户 B 的呼叫建立过程, 如图 8－13 所示。B 客户号码为 139HlH2H3ABCD。 图 8－13 GSM 系统呼叫移动客户时接续示意图 A 客户(如北京固定网某客户)拨打 B 客户(如上海数字移动某客户)，拨 MSISDN(0139HlH2H3ABCD)号码。本地交换机根据 A 客户所拨 B 客户号码中国内目的地代码(139)可以与 GSM 网的 GMSC(GSM 网入口交换机)间建立链路，并将 B 客户 MSISDN 号码传送给 GMSC。GMSC 分析此号码，根据 HlH2H3ABCD，应用查询功能向 B 客户的 HLR 发 MSISDN 号码，询问 B 客户漫游号码(MSRN)。 HLR 将 B 客户 MSISDN 号码转换为客户识别码(IMSI)，查询 B 客户目前所在的业务区 MSC(如他已漫游到广州)，向该区 VLR 发被叫的 IMSI，请求 VLR 分配给被叫客户一个漫游号码 MSRN，VLR 把分配给被叫客户的 MSRN 号码回送给 HLR，由 HLR 发送给 GMSC。GMSC 有了 MSRN，就可以把入局呼叫接到 B 客户所在的 MSC(北京-广州)。GMSC 与 MSC 的连接可以是直达链路，也可 由汇接局转接。VLR 查出被叫客户的位置区识别码(LAI)之后，MSC 将寻呼消息发送给位置区内所有的 BTS，由这些 BTS 通过无线路径上的寻呼信道(PCH)发送寻呼消息，在整个位置区覆盖范围内进行广播寻呼。守候的空闲 MS 接收到此寻呼消息，识别出其 IMSI 码后，发送应答响应。 8.9 释 放 GSM 系统使用的呼叫释放方法与其它通信网使用的呼叫释放方法基本相同，通信的双方都可以随时终止通信。 在 GSM 实施第一阶段的规范中，对释放过程可以简化成只用两条消息，如释放由移动台发起，客户按“结束(END)”键发“拆除” 消息，MSC 收到后就发送“释放”消息。若是网路端(如 PSTN)发起的释放过程，MSC 收到“释放”消息就向移动台发出“拆线”消息。在 GSM 实施的第一阶段，客户从拆线到释放这段时间内不再交换信令数据，于是释放过程可以简化成只用两条消息。 用三条消息这种更复杂的释放过程只是用于将来在客户拆线到释放这段时间交换必要的信令。 如果是一次 ISDN 的通信，MSC 在 ISUP 上送出“释放”消息，通知对方通信终止，端到端的连接到此结束。但至此呼叫并末完全释放，MSC 到移动台的本地链路仍然保持还需执行一些辅助任务，例如向移动台发送收费指示等。当 MSC 认为没有理由再保持与移动台之间的链路时，就向移动台送“拆除”消息，移动台返回“释放完成”消息，这时所有低层链路才释放，移动台回到空闲状态。 |
目录 上一页 下一页

关闭窗口

版权所有：移动通信国家工程研究中心 2000-2001©
tel:020-84227969 mailto:mc21stmaster@163.net