您的位置：技术园地>技术讲座-GSM蜂窝移动通信系统
第七讲 SIM卡 (3)
| 7.3 SIM卡功能 1．功能简介 SIM卡的主要完成两种功能：存储数据(控制存取各种数据)和在安全条件 下(个人身份号码PIN、鉴权钥Ki正确)完成客户身份鉴权和客户信息加密算法的 全过程。 此功能主要是由SIM卡内的一部具有操作系统的微处理机完成。芯片有八个触点，与移动台设备相互接通是在卡插入设备中接通电源后完成。此时，操作系统和指令设置可以为SIM提供智能特性。 SIM卡智能特性的逻辑结构是树型结构。全部特性参数信息都是用数据字段方式表达，如图7-2所示。即在根目录下有三个应用目录，一个属于行政主管部门应用目录，两个属于技术管理的应用目录，分别是GSM应用目录和电信应用目录。所有的目录下均为数据字段，有二进制的和格式化的数据字段。数据字段中的信息有的是永存性的即不能更新的，有的是暂存的，需要更新的。每个数据字段都要表达出它的用途、更新程度、数据字段的特性(如识别符)、类型是二进制的还是格式化的等。 图7-2 SIM卡存储配置 SIM卡除了存储正常的数据字段，也存储有非文件字段，如鉴权钥、个人身份鉴权号码、个人解锁码等数据。 SIM卡是随着GSM阶段实施，开发其阶段性的功能。通常在第二阶段所建议的功能都是在第一阶段的基础上建立的，因而第二阶段的SIM卡也适用于第一阶段。 2．功能配置 (1) 业务表 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F38，用于识别在 SIM卡中已分配的和已激活的业务。这些业务是移动开发所需要的业务，如电信目录下的各种业务。 (2) 国际移动开发识别(IMSI) 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F07，是用于存储国际移动开发身份的字段。IMSI最长可由15位设置组成，每位数字需4比特容量，共需9字节容量。为了它的安全性，则在空中接口传输一次，以后均由可变化的TMSI来替代。 (3) 闭锁PLMN问路 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F7B，用于存储4个不允许移动设备自动进入的PLMN网路。因每个PLMN由移动国家码(MCC)和移动网路码(MNC)表示，需要3字节的容量，所以共需12字节的容量。 (4) 位置信息 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F7E，用于存储客户临时身份识别(TMSI)、位置区识别(LAI)、临时身份的有效时间(TMSITIME)、位置更新状态。这样，既能保证客户的移动性，又能很快地寻找到客户移动后的新位置。TMSI需要4字节的容量，LAI需要5字节的容量，TMSITIME需要1字节的容量，共需要ll字节容量。 (5) 加密密钥(Kc)及它的序列号码(n) 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F20，用于存储加密密钥(Kc)和它的序列号码(n)。Kc是客户信息加解密A5算法的入口参数，需要8字节的容量。n是代表Kc可在空中接口上传输代号，通常需要3比特容量，一般给予1字节容量。 (6) PLMN选择器 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F30，用于客户或运营者选择使用PLMN网路的优先次序。至少能存储8个PLMN 代号，每个需要3字节容量，共24字节的容量。 (7) 广播控制信道信息(BCCH) 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F74，用于存储加快呼叫连接进程的BCCH。即在选择小区时，可以缩小移动台对 BCCH载波的搜索范围。需要容量共16字节。 (8) 接入控制 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F78，用于存储客户接入控制等级。在15个等级中，有l0个等级可分配给一般的客户，5个等级分配给有高、优先权的客户，所以共需2个字节。 (9) 被叫客户子地址 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F3E，用于存储被叫客户子地址。一般可以结合存储在时间字段6F3A的缩位拨号进行操作。这个字段对将来电信业务的发展是很有用的。目前，所配置的容量为22字节。 (10) 缩位拨号 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F3A，用于存储客户电话号码、被叫客户子地址识别符、网路／承载能力识别符等。其需要的容量为14＋X字节。这种功能客户可在移动设备的键盘上完成。 (11) 容量配置参数 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F3D，用于存储所需要的网路／承载能力的参数和当采用缩位拨号时移动设备结合已建立的呼叫配置参数。所需容量为14字节，l0字节分配给网路／承载能力，4字节给移动设备客户接口配置。 (12) 短消息 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F3C，用于存储移动设备从网路端接收的短消息，以及移动台发起的短消息。所需要的容量为176字节。 (13) 计费 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F39，用于存储所有的呼叫话费信息，即在客户通话结束后的最终话费。所需容量为2字节。 (14) 固定拨号 这种功能在图7-2中所配置的数据字段为6F3B。GSM第一、第二发展阶段暂不考虑如何应用，但在SIM卡中的位置要保留。 |
目录 上一页 下一页

关闭窗口

版权所有：移动通信国家工程研究中心 2000-2001©
tel:020-84227969 mailto:mc21stmaster@163.net