您的位置：技术园地>技术讲座-GSM蜂窝移动通信系统
第四讲 GSM网络结构
| 4.4 信令网路结构 在建网初期，由于国内的No.7信令网不适宜传输MAP消息，作为过渡，可先建立 移动专用No.7信令网。网路结构仍采用三级结构(见图4-8)： 第一级为最高级，称高级信令转接点(HSTP)； 第二级为低级信令转接点(LSTP)；第三级为信令点(SP)。 移动通信网的专用高级信令转接点(HSTP)设置在大区一级移动业务汇接中心，专用的低级信令转接点(LSTP)设置在各省二级移动业务汇接中心，移动业务本地网中的每个MSC／VLR、EIR、HLR／AUC、SCH和BSC设置信令点。 图4-8 GSM信令网结构图 各大区只设置一个专用HSTP，呈单星型结构，HSTP之间以网状网互连。各省专用LSTP连接到本大区中心的专用HSTP上，LSTP间一般不直接相连。各移动业务本地网的SP点至少应连接到本省的2个LSTP点上，LSTP根据业务量可单独设置或合设在省内二级汇接中心内。图4-9表示了我国邮电部门近期数字移动通信网的信令网结构示意图。 图4-9 中国电信近期GSM信令网结构 将来，我国数字移动通信网的信令网结构将取消移动通信网专用的HSTP，割接到公用信令网的HSTP上。如图4-10所示。届时我国公用数字移动通信网的信令网路组织将按<<我国No。7信令网技术体制>>规定组织，即第一级HSTP间采用A、B平面方式连接，A和 B平面内部各个HSTP网状相连，A、B平面间成对的HSTP相连；每个LSTP与一对HSTP间设置直达信令链路，每个SP连至个LSTP(LSTP或HSTP)；若连至HSTP时，应分别固定连至A、B面内成对的HSTP上。远期移动通信网的信令网结构示意图如图4-11所示。 图4-10 我国NO.7信令网组网方式 图4-11 远期我国GSM信令网结构图 |
目录 上一页 下一页

关闭窗口

版权所有：移动通信国家工程研究中心 2000-2001©
tel:020-84227969 mailto:mc21stmaster@163.net